|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yaha – Heizung – IO Belegung | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Modul** | **Kanal** | **Verwendung** | **Software Variable** |
| 1 | 1 | Brennertemperatur | ioRawTempBurner |
|  | 2 | Vorlauftemperatur – Heizkörperkreis | ioRawTempFlowRadiator |
|  | 3 | Vorlauftemperatur - Fussbodenheizkreis | ioRawTempFlowFloor |
|  | 4 | Warmwassertemperatur | ioRawTempBoiler |
| 2 | 1 | Aussentemperatur – Nordseite | ioRawTempOutsideNorth |
|  | 2 | Innentemperatur – Wohnzimmer | ioRawTempLounge |
| 3 | 1 | Brenner gezündet und eingeschaltet | ioBurnerSwitchedOn |
|  | 2 | Allgemeiner Brennerfehler | ioBurnerFailure |
|  | 3 | Brennerübertemperatur | ioBurnerOvertemperature |
|  | 4 | Freigabe Fussheizkreispumpe | ioFlowPumpEnableFloor |
| 4 | 1 | Brennerfreigabe | ioBurnerRelease |
| 5 | 1 | Heizkörperkreispumpe | ioPumpRadiator |
|  | 2 | Fussbodenheizkreispumpe | ioPumpFloor |
| 6 | 1 | Boilerladepumpe | ioPumpBoiler |
| 7 | 1 | Mischer für Heizkörperkreis – öffnen | ioFlowMixerRadiatorOpen |
|  | 2 | Mischer für Heizkörperkreis – schliessen | ioFlowMixerRadiatorClose |
| 8 | 1 | Mischer für Fussbodenheizkreis – öffnen | ioFlowMixerFloorOpen |
|  | 2 | Mischer für Fussbodenheizkreis – schliessen | ioFlowMixerFloorClose |